***Требования к готовым листовкам у подъезда/в подъезде***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Формат листовки** | **Ориентация** | **Размер листовки, мм*****после обреза*** |
| А5 | Гор. | 210х148 |
| А4 | Верт. | 210х297 |
| А3 | Гор. | 420х297 |
| А2 | Верт. | 420х594 |
| А1 нестанд. (ОСС) | Верт. | 694х816 |
| А2+А3 | Вер. | 598х636 |
| А2+(2хА4) | Гор. | 636х598 |
| А4х3 | Гор. | 636х297 |
| А4х3 | Верт. | 210х891 |
| Пиллар | Верт. | 1150х1850 |

|  |
| --- |
| **ВАЖНО!** Если заказчиком предоставлены файлы, не соответствующие настоящим требованиям, компания не несет ответственности за возможные проблемы с качеством напечатанной продукции, вызванные несоответствием макета техническим требованиям. С согласия заказчика файлы, несоответствующие нижеперечисленным требованиям, могут быть доработаны специалистами нашей компании за дополнительную плату. |

* Значимые элементы и текст располагать не ближе 5 мм от линии реза
* Выпуск под обрез — 3 мм с каждой стороны
* Образец вида листовки после обреза (формат jpg).
* Файлы **JPEG, Word, Excel, Power Point** принимаются в качестве исходных материалов **для создания нового макета**.
* Изображения, взятые с сайта или отсканированные не допустимы для использования в оригинал-макете.
* Значение Тotal ink в файле не должно превышать 300%.
* Для текста менее 10pt и тонких линий использовать 100% черный цвет с атрибутом overprint. Рекомендуемое значение смесевого черного цвета C-50 M-40 Y-40 K-100.
* При цветоделении рекомендуется использовать профиль **ISO Coated v2 300% (ECI)**.
* При обработке файлов внедрённые icc-профили **НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ**, на печать идут непосредственно значения процентов красок. Объекты в цветовом режиме Grayscale печатаются одной чёрной краской.
* Макеты многостраничных изданий принимаются строго в форматах: **Adobe InDesign (**СS6 и ниже**),**

**pdf (**Соответствие стандарту PDF/x-1a Версия 1.4 Композитный**) Без разворотов, Без спусков полос**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. ai, eps, cdr, indd**Adobe Illustrator СS6 и нижеAdobe InDesign СS6 и нижеCorelDraw X5 (15 версия) и ниже | * Все шрифты должны быть переведены в кривые. Если требуется внести правки — шрифты приложить к макету.
* Все цвета и растровая графика, используемые в макете должны быть в цветовой модели **CMYK**.
* Все растровые объекты ( tiff, psd) должны соответствовать п.2
* Связанные с файлом растровые изображения должны быть полностью внедрены в файл, либо прилагаться отдельно отдельными файлами TIFF. Для **indd -** все растровые изображения обязательно приложить к макету.
* Градиентные заливки должны быть выполнены в растровом редакторе. Эффекты (линзы, тени, прозрачности, обводки, текстуры, трансформации) должны быть растрированы.
* Монтажная область должна соответствовать обрезному формату макета, макеты должны быть без разворотов, без спусков полос и без меток реза
* Печать красками системы PANTONE обсуждается индивидуально по каждому тиражу! Необходимо явным и понятным образом указать их в верстке, при этом файл не должен содержать неиспользуемых Spot-цветов.
 |
| **2. psd, tiff**Adobe Photoshop СS6 и нижеСТРОГО В СЛОЯХ | * Полноцветные полутоновые изображения представляются в цветовой модели **CMYK**. Разрешение 300 ppi при 100% масштабировании.
* Черно-белые полутоновые изображения представляются в цветовой модели Grayscale. Разрешение 300 ppi при 100% масштабировании.
* Bitmap изображения с разрешением не меньше 900 ppi при 100% масштабировании.
 |
| **3. pdf**Соответствие стандарту **PDF/x-1a**Версия 1.4КомпозитныйБез разворотовБез спусков полос | * Файл не должен содержать системных шрифтов (Arial и т.п.).
* Мы рекомендуем использовать zip-сжатие для растровой графики.
* Параметр TrimBox должен соответствовать обрезному формату.
* Файл не должен содержать неиспользуемых Spot-цветов.
* Правка PDF-файлов недопустима.
 |